### LVM STIGAS

|  |  |
| --- | --- |
| **NOSAUKUMS** | LVM\_STIGAS |
| **OBJEKTA TIPS** | Elementu klase |
| **ĢEOMETRIJAS TIPS** | Līnija |
| **KOORDINĀŠU SISTĒMA** | LKS\_1992\_Latvia\_TM |

**DATU OBJEKTA ATRIBŪTI**

| **NOSAUKUMS** | **TIPS** | **PRECIZITĀTE** | **PIEZĪMES** |
| --- | --- | --- | --- |
| **FID** | Identifikators |  | Automātisks identifikators |
| **Shape\*** | Ģeometrija |  |  |
| **SHAPE\_Leng** | Daļskaitlis | 0; 0 | Objekta ģeometriskais garums metros |
| **TYPE** | Skaitlis | 1 | Stigas veids |

**OBJEKTU APAKŠTIPI**

| **VĒRTĪBA** | **NOZĪME** |
| --- | --- |
| **1** | Kvartālstiga (norobežojoša) |
| **2** | Kvartālstiga (nenorobežojoša) |
| **3** | Robežstiga |

**APRAKSTS**

AS „Latvijas valsts meži” stigu ģeotelpisko datu slānis satur informāciju par uzņēmuma apsaimniekotajās teritorijās esošajām meža stigām.

Meža stigas ir svarīgi meža apsaimniekošanas infrastruktūras objekti. Atribūtu tabula satur informāciju par to veidiem.

*© Datu izmantošanas gadījumā atsauce uz LVM GEO ir obligāta.*